**DMS-H20TDuvar Tipi Döner Kollu Sepetli Monitör Sehpası Şartnamesi**

1. Sehpa parçaları alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanılan malzeme alüminyum ve eloksal kaplamalı olmalıdır.
3. Taşıma kolu monitörle birlikte 90 derece sağ-sol yönde döndürülebilir özellikte olmalıdır.
4. Monitör duvar rayı üzerinde, aşağı-yukarı hareket ettirilebilir ve ayarlanan konumda sabitlenme özelliğine sahip olmalıdır.
5. Monitör kendi ekseni etrafında 360 derece döndürülebilir özellikte olmalıdır.
6. Monitör öne-arkaya beşik hareketine sahip olmalıdır.
7. Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.
8. Monitör sehpası 30 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
9. Duvar bağlantı rayında montaj için en az 5 adet vida yuvası bulunuyor olmalıdır.
10. Duvar rayında montajdan kaynaklı cıvata görüntü kirliliği olmamalıdır.
11. Tel sepetin ebatları 320 mm x 195 mm x 125 mm ölçülerinde olmalıdır.
12. Tel sepet PE (Polietilen) kaplamalı olmalıdır.
13. Tel sepet istenildiğinde değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
14. Duvar bağlantı rayında, monitör taşıyıcı konsolun düşmesini önleyen durdurucu (stopper) cıvataları bulunuyor olmalıdır.
15. Ürünün tamamı demonte (sök-tak) yapılabilir özellikte olmalıdır.
16. Dikey yoğun bakım ünitesine takılabilir özellikte olmalıdır.
17. Taşıma kapasitesini gösteren yapısal analiz raporları bulunmalıdır.
18. Kurulum/montaj kılavuzu ürünle birlikte teslim edilmelidir.