**RMS-20T Tel Sepetli Ray Tipi Monitör Sehpası Teknik Şartnamesi**

1. Sehpa parçaları alüminyum malzemeden üretilmiş olmalıdır.
2. Kullanılan malzeme alüminyum ve eloksal kaplamalı olmalıdır.
3. Monitör kendi ekseni etrafında 360 derece döndürülebilir özellikte olmalıdır.
4. Monitör öne-arkaya beşik hareketine sahip olmalıdır.
5. Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.
6. Ameliyathane ve yoğun bakım pendantlarına takılabilir özellikte olmalıdır.
7. Yatay yoğun bakım ünitesine (rayına) takılabilir özellikte olmalıdır.
8. Monitör sehpası ray üzerinde hareket ettirilebilir, sabitlenebilir özellikte olmalıdır.
9. Duvar tipi monitör sehpasına dönüştürülebilir olmalıdır.
10. Monitör sehpası 20 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
11. Tel sepetin ebatları 320 mm x 195 mm x 125 mm ölçülerinde olmalıdır.
12. Tel sepet PE (Polietilen) kaplamalı olmalıdır.
13. Tel sepet istenildiğinde değiştirilebilir özellikte olmalıdır.
14. Ürünün tamamı demonte (sök-tak) yapılabilir özellikte olmalıdır.
15. Taşıma kapasitesini gösteren yapısal analiz raporları bulunmalıdır.
16. Kurulum/montaj kılavuzu ürünle birlikte teslim edilmelidir.