**DMS-H200 Duvar Tipi Döner Kollu Sepetli Monitör Sehpası Şartnamesi**

1. Sehpa parçaları alüminyum malzemeden üretilmiş olup
2. Eloksal kaplamadır.
3. Monitör duvar rayı üzerinde, aşağı/yukarı hareket ettirilebilir.
4. Ayarlanan konumda sabitlenme özelliğine sahiptir.
5. Monitör taşıyıcı döner kol alüminyum enjeksiyon pres
yöntemiyle üretilmiştir.
6. Monitör kendi ekseni etrafında 360 derece döndürülebilir.
7. Monitör öne-arkaya beşik hareketine sahiptir.
8. Monitör taşıma kolu kendi ekseninde 90 derece dönebilir
9. Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir.
10. Monitör sehpası 30 kg taşıma kapasitesine sahiptir.
11. Duvar bağlantı rayında en az 6 adet montaj için vida yuvası
bulunmaktadır.
12. Duvar rayında montaj için gerekli olan tüm cıvata ve vidalar
görüntü kirliliği oluşturmamak amacıyla gizlenmiştir.
13. Duvar bağlantı rayında, monitör taşıyıcı konsolun düşmesini
önleyen durdurucu (stopper) civataları bulunmaktadır.
14. Sepet ebatları 320 x 195 x 125 mm ölçülerindedir.
15. Sepet PE (Polietilen) kaplamadır.
16. Taşıma kapasitesini gösteren mukavemet analiz raporları
bulunmaktadır.