**DMS 20T Duvar Tipi Sepetli Monitör Sehpası Teknik Şartnamesi**

1. Sehpa parçaları alüminyum malzemeden üretilmiş ve eloksal kaplamalı olmalıdır.
2. Monitör, duvar rayı üzerinde, aşağı-yukarı hareket ettirilebilir ve istenilen konumda sabitlenme özelliğine sahip olmalıdır.
3. Monitör, kendi ekseni etrafında 360 derece döndürülebilir ve öne- arkaya beşik hareketi yapabilir özellikte olmalıdır.
4. Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.
5. Monitör sehpası 30 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
6. Duvar rayında civata görüntü kirliliğini önleyen ve hijyenik ortamın korunmasını sağlayan plastik kapaklara sahip olmalıdır.
7. Duvar bağlantı rayında, monitör taşıyıcı konsolun düşmesini önleyen durdurucu (stopper) civataları bulunuyor olmalıdır.
8. Tel sepetin ebatları 320 x 195 x 125 mm ölçülerinde olmalıdır.
9. Tel sepet, ön ve yan kısımlarında kablo askılığı bulunduruyor olmalıdır.
10. Tel Sepet PE (Polietilen) kaplamalı olmalıdır.
11. Tel sepet istenildiğinde değiştirilebilir olmalıdır.
12. Ürünün tamamı demonte edilebilir özellikte olmalıdır.
13. Ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.
14. Monitör sehpası, dikey yoğun bakım ünitelerine/ pendantlarına takılabilir özellikte olmalıdır.
15. Taşıma kapasitesini gösteren yapısal analiz raporları mevcut olmalıdır.
16. Kurulum kılavuzu mevcut olmalıdır.