**SMS 30Y Beş Ayaklı Mobil Monitör Standı**

1. Sehpa gövdesi alüminyum boru profil olup ekstrüzyon yöntemiyle üretilmiştir ve eloksal kaplamalı olmalıdır.
2. Taşıyıcı 5 ayaklı olup, alüminyum döküm malzemeden üretilmiştir ve elektrostatik toz boyalı olmalıdır.
3. Monitör, kendi ekseni etrafında 360 derece döndürülebilir ve öne- arkaya beşik hareketi yapabiliyor olmalıdır.
4. Monitör, monitör sehpasından kolay sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.
5. Yüksekliği ayarlanabilen plastik malzemeden üretilmiş yatay taşıma kolu mevcut olmalıdır.
6. Tel sepet polietilen (PE) kaplamalı olmalıdır.
7. Sepet ölçüleri: 320 x 195 x 125 mm olmalıdır.
8. Taşıma kapasitesi yüksek ve dayanıklı plastik tekerleklere sahip olmalıdır.
9. Plastik tekerlekler değiştirilebilir olmalıdır.
10. Plastik tekerleklerden ikisi frenli ve kilitlenebilir özellikte olmalıdır.
11. 45 kg taşıma kapasitesine sahip olmalıdır.
12. Monitör standı tamamen demonte edilebilir olmalıdır.
13. Ergonomik tasarıma sahip olmalıdır.
14. Kurulum kılavuzu mevcut olmalıdır.