**TS-02 Duvar Tipi Tel Sepet Teknik Şartnamesi**

1. Tel sepet PE (Polietilen) kaplamalı olmalıdır.
2. Plastik bağlama aparatı bulunmalıdır.
3. Kızak, duvar ve raya monte edilebilir özellikte olmalıdır.
4. Sepetin ön ve yan taraflarında kablo askılıkları bulunmalıdır.
5. Ebatlar, 320 mm x 195 mm x 125 mm ölçüsünde olmalıdır.
6. Taşıma kapasitesi 8 kg olmalıdır.
7. Demonte ve sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.