**TS-03 Duvar Tipi Tel Sepet Teknik Şartnamesi**

1. Tel sepet PE (Polietilen) kaplamalı olmalıdır.
2. Pendant raylarına uyumlu bağlama aparatı bulunmalıdır.
3. Ray üzerinde istenilen yerde sabitlenebilir özellikte olmalıdır.
4. Sepetin ön ve yan taraflarında kablo askılıkları bulunmalıdır.
5. Ebatlar, 320 mm x 195 mm x 125 mm ölçüsünde olmalıdır.
6. Taşıma kapasitesi 8 kg olmalıdır.
7. Demonte ve sökülüp takılabilir özellikte olmalıdır.